[image: ]Bestelbon voor cardanas nevenaandrijving (aandrijving compressor, pomp,…)

	Bedrijf :
	[bookmark: Text1]       

	Contactpersoon :
	[bookmark: Text2]       
	Telefoon :
	[bookmark: Text3]       

	Adres :
	[bookmark: Text4]       

	Postcode :
	[bookmark: Text5]       
	Stad :
	[bookmark: Text6]       
	Land:
	[bookmark: Text7]       



	Ordernummer :
	[bookmark: Text8]       
	Leveringsdatum :
	[bookmark: Text9]       



	Aantal :
	[bookmark: Text10]       
	Soort smering :  
	Centrale smering INA
	
[bookmark: Check1]|_|

	
	
	Onderhoudsvrij INA
	
[bookmark: Check2]|_|



	Max. belasting : 
	[bookmark: Text14][bookmark: Text25]            kW of       PK
	Max. koppel : 
	[bookmark: Text18]        Nm

	Max. toerental : 
	[bookmark: Text15]            t/min.
	Inbouwhoek : 
	[bookmark: Text19]        °



	Gemonteerde lengte
	[bookmark: Text20]       
	Lengte toegeschoven :
	[bookmark: Text21]                mm



	Aansluiting 1	(pto,…)
	Aansluiting 2	(pomp, compressor,…)

	DIN 90-4-8 / negatieve centrering 47mm
	[bookmark: Check3]|_|
	DIN 90-4-8 / negatieve centrering 47mm
	[bookmark: Check11]|_|

	DIN 100-6-8 / negatieve centrering 57mm
	[bookmark: Check4]|_|
	DIN 100-6-8 / negatieve centrering 57mm
	[bookmark: Check12]|_|

	DIN 120-8-8 / negatieve centrering 75mm
	[bookmark: Check5]|_|
	DIN 120-8-8 / negatieve centrering 75mm
	[bookmark: Check13]|_|

	DIN 120-8-10 / negatieve centrering 75mm
	[bookmark: Check6]|_|
	DIN 120-8-10 / negatieve centrering 75mm
	[bookmark: Check14]|_|

	SAE 87-4-8 / positieve centrering 57,15mm
	[bookmark: Check7]|_|
	SAE 87-4-8 / positieve centrering 57,15mm
	[bookmark: Check15]|_|

	SAE 96,8-4-9,6 / positieve centrering 60,32mm
	[bookmark: Check8]|_|
	SAE 96,8-4-9,6 / positieve centrering 60,32mm
	[bookmark: Check16]|_|

	SAE 115-4-11,1 / positieve centrering 69,85mm
	[bookmark: Check9]|_|
	SAE 115-4-11,1 / positieve centrering 69,85mm
	[bookmark: Check17]|_|

	Andere afmeting: 	
	[bookmark: Check10]|_|
	Andere afmeting:	
	[bookmark: Check18]|_|



Wij raden u aan onderstaande gegeven in te vullen, zeker als de lengte van de cardanas <600 mm is en/of als de inbouwhoek >10° is.

Inbouwsituatie

	Zijaanzicht
	Bovenaanzicht

	
[image: ]
	
[image: ]

	[bookmark: Text22]Horizontale lengte Lh :       mm

	Afstand Lv :
	[bookmark: Text23]       mm
	Afstand Lt :
	[bookmark: Text24]       mm



Ingevuld document e-mailen naar csn@csn.be of faxen naar +32 51 57 58 81
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Leistung, die bewegt
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Cardan Service Network




